# 危 险 废 物 污 染 防 治 责 任 信 息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物种类 | 代码 | 来源 | 危险特性 | 泄漏应急措施 | 安全急救措施 | 去向 | 责任人 |
| HW49废油墨桶 | 900-041-49 | 印刷工序 | 有毒T, | 应急处理人员戴口罩，防护眼镜，戴乳胶手套，不要直接接触泄漏物。普通泄漏：及时检查破损包装袋，更换新包装，将泄漏物入袋． | 皮肤接触：先用干净布擦拭后，用医用酒精消毒再用流动清水清洗，至少5分钟．眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少5分钟。如吸入不适：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，就医。 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | 黄开兴 |
| HW09含油墨擦拭布(纸) | 900-041-49 | 印刷工序 | 有毒T，易燃I | 应急处理人员戴口罩，防护眼镜，戴乳胶手套，如有泄漏，不要直接接触泄漏物。及时检查破损包装袋，更换新包装，将泄漏物入袋，如发生火灾及时灭火器或用大量砂土覆盖。 | 皮肤接触：先用干净布擦拭后，用医用酒精消毒再用流动清水清洗，至少5分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少5分钟。就医。如吸入不适：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，就医。 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 |
| HW49过滤棉芯 | 900-041-49 | 显影、蚀刻、去膜工序、 | 有毒T, | 应急处理人员戴口罩，防护眼镜，戴乳胶手套，，如有泄漏，不要直接接触泄漏物。及时检查破损包装袋，更换新包装，将泄漏物入袋． | 皮肤接触：用大量流动清水冲洗，至少5分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少5分钟。就医。 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 |
| HW49废矿物油桶 | 398-249-08 | 压合，维修 | 有毒T，易燃I | 应急处理人员戴口罩，防护眼镜，乳胶手套，如有泄漏，不要直接接触泄漏物。及时检查破损桶体，将泄漏物入袋，如发生火灾及时灭火器或用大量砂土覆盖。 | 人体如不慎接触，先用干净布擦拭后，用医用酒精消毒再用流动清水清洗至少5分钟，眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少5分钟。就医。如不慎食入，应立即就医． | 厦门晖鸿环境资源科技有限 公司 |
| HW49废活性炭 | 900-039-49 | 印刷工序 | 有毒T, | 普通泄漏：及时检查破损包装袋，更换新包装，将泄漏物入袋，清理场地卫生。戴橡胶手套或乳胶手套 | 操作人员应佩戴防护口罩和乳胶手套作业，皮肤接触，用用流动清水清洗。眼睛接触：用流动清水或生理盐水彻底冲洗。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |